PRESTIGE Türelement T0 – 1flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar

verklebt, mit ebener Oberfläche

* 3-seitiger Dickfalz, Alu-Schutzabschlussprofil
* überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante)

möglich

* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional

PRISMA® , PLA TAL® oder St ainless-Oberfläche)

**Beschläge:**

* DIN Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz)

mit Kurzschild

* dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt

(Bandanzahl lt. ÖNORM)

* vorgerichtet für bandseitige Türschließermontage (ungebohrt)

**Zarge:**

* Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder

2-schaliger Ausführung

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis

RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder Stainless-Oberfläche)

* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
* Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größenbereich:**

* DLB: 400 x 1330 mm
* DLH: 600 x 2925 mm

PRESTIGE Türelement T0 - 2flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar

verklebt, mit ebener Oberfläche

* 3-seitiger Dickfalz, mit flächenbündigen Mittelanschlag und

Alu-Schutzabschlussprofil

* überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante)

möglich

* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional

PRISMA®, PLA TAL® oder St ainless-Oberfläche)

**Beschläge:**

* DIN Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben

und unten wirkend

* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz)

mit Kurzschild

* dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt

(Bandanzahl lt. ÖNORM)

* vorgerichtet für bandseitige Türschließermontage (ungebohrt)

**Zarge:**

* Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder

2-schaliger Ausführung

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis

RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder Stainless-

Oberfläche)

* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
* Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größenbereich:**

* DLB: 800 x 2620 mm
* DLH: 650 x 2915 mm

PRESTIGE Feuerschutz-Türelement EI230 – 1flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar

verklebt, mit ebener Oberfläche

* 3-seitiger Dickfalz, mit Feuerschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
* überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante)

möglich

* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional

PRISMA®, PLA TAL® oder St ainless-Oberfläche)

**Beschläge:**

* DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff

(schwarz) mit Kurzschild

* dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt

(Bandanzahl lt. ÖNORM)

* selbstschließend mittels Obentürschließer mit Normalgestänge

**Zarge:**

* 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
* Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder

2-schaliger Ausführung

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis

RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder Stainless-

Oberfläche)

* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
* FH Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größen für den Marktbereich Österreich:**

* DLB: 400 - 1330 mm
* DLH: 825 - 2925 mm

PRESTIGE Feuerschutz-Türelement EI230 - 2flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar

verklebt, mit ebener Oberfläche

* 3-seitiger Dickfalz, mit Feuerschutzlaminat, flächenbündiger

Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil

* überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante)

möglich

* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional

PRISMA®, PLA TAL® oder St ainless-Oberfläche)

**Beschläge:**

* DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben

und unten wirkend

* Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff

(schwarz) mit Kurzschild

* dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt

(Bandanzahl lt. ÖNORM)

* selbstschließend mittels Obentürschließer mit Normalgestänge

und aufliegendem Schließfolgeregler

**Zarge:**

* 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
* Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder

2-schaliger Ausführung

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis

RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder Stainless-

Oberfläche)

* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
* FH Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größen für den Marktbereich Österreich:**

* DLB: 800 - 2620 mm
* DLH: 825 - 2875 mm

PRESTIGE Feuerschutz-Türelement EI290 – 1flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar

verklebt, mit ebener Oberfläche

* 3-seitiger Dickfalz, mit Feuerschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
* überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante)

möglich

* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional

PRISMA®, PLA TAL® oder St ainless-Oberfläche)

**Beschläge:**

* DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff

(schwarz) mit Kurzschild

* dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt

(Bandanzahl lt. ÖNORM)

* selbstschließend mittels Obentürschließer mit Normalgestänge

**Zarge:**

* 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
* Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder

2-schaliger Ausführung

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis

RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder Stainless-Oberfläche)

* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
* FH Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größen für den Marktbereich Österreich:**

* DLB: 615 - 1415 mm
* DLH: 1672 - 2565 mm

PRESTIGE Feuerschutz-Türelement El290 - 2flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar

verklebt, mit ebener Oberfläche

* 3-seitiger Dickfalz, mit Feuerschutzlaminat, flächenbündiger

Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil

* überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante)

möglich

* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional

PRISMA®, PLA TAL® oder St ainless-Oberfläche)

**Beschläge:**

* DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben

und unten wirkend

* Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff

(schwarz) mit Kurzschild

* dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt

(Bandanzahl lt. ÖNORM)

* selbstschließend mittels Obentürschließer mit Normalgestänge

und aufliegendem Schließfolgeregler

**Zarge:**

* 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
* Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder

2-schaliger Ausführung

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis

RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder Stainless-Oberfläche)

* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
* FH Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größen für den Marktbereich Österreich:**

* DLB: 1115 - 2327 mm
* DLH: 1672 - 2565 mm