**TREND-Türelement T0 – 1flg.**

**Türblatt:**

* Türblattdicke 40 mm
* Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt,

mit ebener Oberfläche

* stumpf einschlagend – Türblatt bis 15 mm kürzbar
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

**Beschläge:**

* ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
* dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)

**Zarge:**

* Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge bis PB 250 mm
* aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9002) einbrenngrundiert (bis RAM 2260x2710 mm)
* Falzmaß 47/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
* Dichtung lose mitgeliefert

**Technisch machbarer Größenbereich:**

Min. DL 400 x 610 mm

Max. DL 1380 x 2500 mm

**TREND-Türelement T0– 2flg.**

**Türblatt:**

* Türblattdicke 40 mm
* Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt,

mit ebener Oberfläche

* stumpf einschlagend, Mittelanschlag mit Alu-Anschlagprofil,
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

**Beschläge:**

* ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
* Stehflügelverriegelung mittels 2 Stück im Falz eingebauter Kantriegel, nach oben und unten wirkend
* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
* dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)

**Zarge:**

* Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge bis PB 250 mm
* aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9002) einbrenngrundiert (bis RAM 2260x2710 mm)
* Falzmaß 47/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
* Dichtung lose mitgeliefert

**Technisch machbarer Größenbereich:**

Min. DL 656 x 610 mm

Max. DL 2816 x 2500 mm