REGULAR Norm-Türelement – EI230 2-flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Türblatt kürzbar
* zweischalig aus verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
* 3-seitiger Dickfalz
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

**Beschläge:**

* FH-Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe
* 1050 mm
* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz)
* mit Kurzschild
* 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes
* Konstruktionsband)
* selbstschließend mittels Federband
* vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

**Zarge:**

* Eckzarge für Dübelmontage gerichtet
* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035)
* Falzmaß 51/15 mm
* ohne Bodeneinstand
* Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Normgrößen für den Marktbereich Österreich:**

**Türelement – Gehrichtung links mit mittiger Teilung**

* R355L 1600 x 2000 mm
* R377L 1700 x 2000 mm
* R366L 1800 x 2000 mm
* R399L 2000 x 2000 mm

**Türelement – Gehrichtung rechts mit mittiger Teilung**

* R355R 1600 x 2000 mm
* R377R 1700 x 2000 mm
* R366R 1800 x 2000 mm
* R399R 2000 x 2000 mm

REGULAR Türelement T0 - 1flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Türblatt kürzbar
* zweischalig aus verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
* 3-seitiger Dickfalz
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

**Beschläge**

* DIN-Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz)

mit Kurzschild

* 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes

Konstruktionsband)

* selbstschließend mittels Federband
* vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

**Zarge:**

* Eckzarge, Blockzarge, Umfassungszarge oder Dübeleck- mit

optionaler Gegenzarge

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
* Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größenbereich:**

* DLB: 800 - 1300 mm
* DLH: 1400 - 2200 mm

REGULAR Türelement T0 - 2flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Türblatt kürzbar
* zweischalig aus verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
* 3-seitiger Dünnfalz, mit bündigem Mittelanschlag
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

**Beschläge:**

* DIN-Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben

und unten wirkend

* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz)

mit Kurzschild

* je 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes

Konstruktionsband)

* selbstschließend mittels Federband und mechanischer
* Schließfolgeregelung
* vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

**Zarge:**

* Eckzarge, Blockzarge, Umfassungszarge oder Dübeleck- mit

optionaler Gegenzarge

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
* Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größenbereich:**

* DLB: 800 - 2600 mm
* DLH: 1400 - 2200 mm

REGULAR Türelement EI230 - 1flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* zweischalig aus verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
* 3-seitiger Dickfalz mit Feuerschutzlaminat
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

**Beschläge:**

* DIN-FH Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz)

mit Kurzschild

* 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes

Konstruktionsband)

* selbstschließend mittels Federband
* vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

**Zarge:**

* Eckzarge, Blockzarge, Umfassungszarge oder Dübeleckzarge

mit optionaler Gegenzarge

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
* FH Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größen für den Marktbereich Österreich:**

* DLB: 800 - 1300 mm
* DLH: 1400 - 2200 mm

REGULAR Türelement EI230 - 2flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 64 mm
* Türblatt kürzbar
* zweischalig aus verzinktem Stahlblech
* Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
* 3-seitiger Dünnfalz mit Feuerschutzlaminat, mit bündigem

Mittelanschlag

* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

**Beschläge:**

* DIN-FH Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe

1050 mm

* Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben

und unten wirkend

* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz)

mit Kurzschild

* je 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes

Konstruktionsband)

* selbstschließend mittels Federband und aufliegendem

Schließfolgeregeler

* vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

**Zarge:**

* Eckzarge, Blockzarge, Umfassungszarge oder Dübeleckzarge

mit optionaler Gegenzarge

* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
* Falzmaß 51/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
* FH Dichtung lose mitgeliefert

**Verfügbarer Größen für den Marktbereich Österreich:**

* DLB: 800 - 2600 mm
* DLH: 1400 - 2200 mm