ECONOMY Normelement Profilzarge – EI230-C5 1-flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 52 mm
* zweischalig aus verzinktem Stahlblech
* mit Brandschutzlaminat
* 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
* vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50 jedoch ungebohrt

**Beschläge:**

* DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe
* = DLH/2 + 73,5 mm
* Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff
* (schwarz) mit Kurzschild
* 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
* 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

**Zarge:**

* Z-Profilzarge für Mauermontage vorgerichtet
* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* ohne Bodeneinstand mit 4-seitig umlaufendem Profil–
* anschlag
* Bodenprofil komplett entfernbar – für ebenen Durchgang
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
* mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage – Dichtung C535 als Zubehör erhältlich)

**Verfügbare Normgrößen für den Marktbereich Österreich:**

**Türelement:**

* FH4LR 800 x 1850 mm
* FH5LR 800 x 2000 mm
* FH7LR 850 x 2000 mm
* FH8LR 900 x 1850 mm
* FH6LR 900 x 2000 mm
* FH9LR 1000 x 2000 mm
* FH12LR 1200 x 2000 mm
* FH51LR 800 x 2100 mm
* FH61LR 900 x 2100 mm
* FH91LR 1000 x 2100 mm

**Ölluke:**

* OEL1LR 700 x 800 mm
* OEL2LR 800 x1200 mm

ECONOMY Normelement mit Dübeleckzarge - EI230-C5 1-flg.

Zugelassen ohne Zargenhinterfüllung - optional mit zugelassenem DOMOFERM Brandschutzschaum oder Steinwolle hinterfüllbar

**Türblatt**

* Türblattdicke 52 mm
* zweischalig aus verzinktem Stahlblech
* mit Brandschutzlaminat
* 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verfügbar
* DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
* vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt

**Zarge**

* Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage auf Beton, Hohlblockziegel, Gasbeton (unsichtbare Verschraubung) vorgerichtet mit Abdeckkappe
* aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
* ohne Bodeneinstand , bei Luke 4-seitig umlaufendes Profil
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
* mit Dichtungsnut

**Montageset inkl. Beschläge**

* Dübelset Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stk. Schrauben mit Dübel)
* Distanzplättchenset 64 Stk.
* Dübelabdeckkappenset 8 Stk.
* Feuerschutzdichtung C560FH, Länge: 6,00 m
* Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
* 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
* 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

**Verfügbarer Größenbereich für den Marktbereich Österreich:**

**Türelement - Gehrichtung links**

* BMFH5L 800 x 2000 mm
* BMFH7L 850 x 2000 mm
* BMFH6L 900 x 2000 mm
* BMFH9L 1000 x 2000 mm
* BMFH12L 1200 x 2000 mm
* BMFH51L 800 x 2100 mm
* BMFH71L 850 x 2100 mm
* BMFH61L 900 x 2100 mm
* BMFH91L 1000 x 2100 mm
* BMFH13L 1200 x 2100 mm

**Türelement - Gehrichtung rechts**

* BMFH5R 800 x 2000 mm
* BMFH7R 850 x 2000 mm
* BMFH6R 900 x 2000 mm
* BMFH9R 1000 x 2000 mm
* BMFH12R 1200 x 2000 mm
* BMFH51R 800 x 2100 mm
* BMFH71R 850 x 2100 mm
* BMFH61R 900 x 2100 mm
* BMFH91R 1000 x 2100 mm
* BMFH13R 1200 x 2100 mm

**Ölluke:**

* BMOEL1 700 x 800 mm
* BMOEL2 800 x1200 mm

ECONOMY Normelement mit Dübeleckzarge - EI230-C5 1-flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 52 mm
* zweischalig aus verzinktem Stahlblech
* mit Brandschutzlaminat
* 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
* vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50,

jedoch ungebohrt

**Beschläge:**

* DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe
* = DLH/2 + 73,5 mm
* Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff
* (schwarz) mit Kurzschild
* 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion

 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

**Zarge:**

* Eckzarge Profil 25 für Dübelmontage gerichtet (inkl. lose mitgeliefertern
* Abdeckkappen)
* aus 2 mm verzinktem Stahlblech
* ohne Bodeneinstand
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
* mit 3-seitig umlaufender Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage
* C560 als Zubehör erhältlich)
* Türblatt und Zarge werden getrennt geliefert (Türblatt,
* Zarge, Zubehörpaket)

**Verfügbarer Größenbereich für den Marktbereich Österreich:**

**Türelement - Gehrichtung links**

* ECN 5L 800 x 2000 mm
* ECN 7L 850 x 2000 mm
* ECN 6L 900 x 2000 mm
* ECN 9L 1000 x 2000 mm

**Türelement - Gehrichtung rechts**

* ECN 5R 800 x 2000 mm
* ECN 7R 850 x 2000 mm
* ECN 6R 900 x 2000 mm
* ECN 9R 1000 x 2000 mm

ECONOMY Normelement mit Schalungszarge - EI230 1-flg.

**Türblatt:**

* Türblattdicke 52 mm
* zweischalig aus verzinktem Stahlblech
* mit Brandschutzlaminat
* 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
* vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt

**Beschläge:**

* DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe
* = DLH/2 + 73,5 mm
* Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff
* (schwarz) mit Kurzschild
* 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
* 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

**Zarge:**

* Umfassungszarge Profil 26 mit Schattennut 10/10/20 mm
* Profilbreiten 200 mm, 250 mm und 300 mm
* aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
* Bodeneinstand 60 mm
* im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
* mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage C560 – als

Zubehör erhältlich)

* die Gehrichtung kann nach dem Zargeneinbau bestimmt werden

**Verfügbare Normgrößen für den Marktbereich Österreich:**

**Türelement:**

**PB 200 mm:**

* ESE3520 800 x 2000 mm
* ESE3720 850 x 2000 mm
* ESE3620 900 x2000 mm
* ESE3920 1000 x 2000 mm

**PB 250 mm:**

* ESE3525 800 x 2000 mm
* ESE3725 850 x 2000 mm
* ESE3625 900 x2000 mm
* ESE3925 1000 x 2000 mm

**PB 200 mm:**

* ESE3530 800 x 2000 mm
* ESE3630 900 x2000 mm
* ESE3930 1000 x 2000 mm