**UNIVERSAL-Türelement schallgedämmt T0 – 1flg.**

**Türblatt:**

* Türblattdicke 40 mm
* Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
* mit erhöhtem Schalldämmwert Rw=31 dB
* Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt,

mit ebener Oberfläche

* 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

**Beschläge:**

* ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
* Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
* 3-teilige verzinkte Einschraubbänder (Bandanzahl lt. ÖNORM)

**Zarge:**

* Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge bis PB 250 mm
* aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
* im Farbton weiß (ähnlich RAL 9002) einbrenngrundiert (bis RAM 2260x2710 mm)
* Falzmaß 28/15 mm
* Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
* Alu-Anschlagprofil mit Dichtungsnut
* Dichtung lose mitgeliefert

**Technisch machbarer Größenbereich:**

Min. DL 600 x 1000 mm

Max. DL 1250 x 2500 mm